Base em concreto= 22,624m²

Impermeabilização= 29,624 m²

Acabamento do piso / Pintura epóxi na cor cinza= 22,624m²

Gradis de alumínio com pintura e porta = 44,5m²

Alvenaria= 13m²

Selador, chapisco, reboco, pintura e etc sobre alvenaria = 28,208²

Laje inclinada de cobertura= 4,81m²

Selador, impermeabilização, pintura para a laje= 11,15m²